PRAWO AMPERE’A

1. Przez nieskończenie długi cylinder (wydra̧żony walec) o promieniu R płynie pra̧d powierzchniowy (płynie po powierzchni) o natȩżeniu I (Rys. 1). Znaleźć indukcjȩ pola magnetycznego B wewna̧trz i na zewna̧trz cylindra.

2. Przez dwa nieskończenie długie współosiowe przewodza̧ce cylindry o promieniach R_1 i R_2 (R_2 > R_1) płynie w przeciwnych kierunkach pra̧d o natȩżeniu I (Rys. 2). Znaleźć indukcjȩ pola magnetycznego B wewna̧trz i na zewna̧trz cylindrów .

3. Znaleźć indukcjȩ pola magnetycznego pra̧du powierzchniowego o gȩstości K = Kx̂ płyna̧cego po płaszczyźnie xy (Rys. 3).

4. Znaleźć indukcjȩ pola magnetycznego B wewna̧trz solenoidu o n zwojach na jednostkȩ długości, w którym płynie pra̧d o natȩżeniu i. Solenoidem nazywamy długi drut zwiniȩty w spiralȩ o przylegaja̧cych zwojach.

5. Znaleźć indukcjȩ pola magnetycznego pra̧du o natȩżeniu I płyna̧cego w zwojnicy toroidalnej, czyli ”obwarzanku”, na który nawiniȩto przewodnik tak, że utworzył on N zwojów. 6. Duży kondensator płaski o jednorodnym powierzchniowym rozkładzie ładunku na okładkach, σ i −σ, porusza siȩ ze stała̧ prȩdkościa̧ v (Rys. 4). Znaleźć indukcjȩ magnetyczna̧ pomiȩdzy okkładkami kondensatora oraz na zewna̧trz okładek. Znaleźć siłȩ magnetyczna̧ działaja̧ca̧ na jednostkȩ powierzchni każdej okładki. Przy jakiej prȩdkości siła magnetyczna zrównoważy siłȩ elektryczna̧?